# *Соблюдение норм ППБ при ремонте печей*

 Осмотрите печь и дымоходы. Если есть большие глубокие трещины, их нужно срочно заделать, иначе конструкция может развалиться при нагреве либо выделять опасный угарный газ. Лучше для этих целей пригласить печника. Специалист поможет заменить треснувший кирпич и заделать место ремонта.   При подготовке печи или камина к осенне-зимнему периоду необходимо:

- заменить кирпичи, имеющие трещины, новыми, промазать глиной трещины

 в штукатурке;

- неплотности вокруг рамок, дверок, задвижек и вьюшек, зачеканить

 асбестовым шнуром;

 - восстановить разрушенные дымоходы, частично разобрав их или

 переложив;

- заменить пришедшие в негодность печные приборы новыми (топочные и

 поддувальные дверки, задвижки, вьюшки, прочистные дверки и т.д.);

 - заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми, укрепить

 расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при необходимости,

 топочных отверстий;

 - заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность, новыми из

 кровельной стали размером 70×50 см (предтопочные листы обычно

 укладывают на слой асбеста толщиной 5 мм);

 - оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в помещениях, а на

 чердаке затереть раствором и побелить;

 - сменить поврежденные искроуловители на трубах зданий со сгораемыми

 кровлями.

 ***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой