***Противогазы и их применение***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

 **Противогазы различаются по типам защиты:**

- фильтрующие – от конкретных видов аварийно-химических отравляющих веществ,

 фильтрование окружающего [воздуха](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85), обычно возможна замена фильтрующего элемента;
- изолирующие – генерация дыхательной смеси, то есть органы дыхания дышат не

 окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым регенеративным патроном и

 системой кислородного обогащения;
- шланговые – поставка воздушной смеси с некоторого отдаления (10-40 метров),

 применяется, обычно, при работе в ёмкостях.

 Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем-маски), фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки. Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие гражданские противогазы ГП-7 (ГП-7В).

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой