***Противогазы и их применение***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

**Противогазы различаются по типам защиты:**

- фильтрующие – от конкретных видов аварийно-химических отравляющих веществ,

фильтрование окружающего [воздуха](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85), обычно возможна замена фильтрующего элемента;  
- изолирующие – генерация дыхательной смеси, то есть органы дыхания дышат не

окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым регенеративным патроном и

системой кислородного обогащения;  
- шланговые – поставка воздушной смеси с некоторого отдаления (10-40 метров),

применяется, обычно, при работе в ёмкостях.

Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем-маски), фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки. Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие гражданские противогазы ГП-7 (ГП-7В).

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой