# *Проведение огневых работ*

При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками

(лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,

керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и

горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников,

не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со

сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных

горючими и токсичными веществами, а также находящихся под

электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции

и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и

трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой

помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих

материалов (основание п. 426 ППР в РФ)

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой