# *Дом с печным отоплением*

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Чтобы избежать трагедии необходимо выполнить следующие мероприятия:

 - своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте [дымоходы](https://pandia.ru/text/category/dimohodi/) от

сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым

раствором, оштукатурьте и побелите. Это позволит обнаруживать

неисправности - трещины в печи, которые могут привести

к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма;

- на чердаках возле дымоходов нельзя складировать горючие материалы,

необходимо произвести их очистку от возможной паутины, гнезд птиц и др.

- будьте внимательны при эксплуатации и монтаже современных сэндвич-

дымоходов. Наличие в конструкции теплоизоляционного материала

вызывает заблуждение, что для дымохода не требуется соответствующая

разделка. По нормам пожарной безопасности ширина разделки должна

составлять не менее 50 сантиметров.

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером

50\*70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- не топите углем печи, не приспособленные для этой цели, а также не

растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями, будьте

предельно внимательны с использованием жидкостей для розжига

продающихся в розничных сетях магазинов, жидкости имеют различный

состав, испарение из открытых бутылочек может спровоцировать его взрыв;

- не применяйте для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть

топочную дверцу;

- отопительные электрические приборы, плиты - содержите в исправном

состоянии, подальше от штор и мебели, на несгораемых подставках;

- под каркасными печами и кухонными плитами на ножках, полы

необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону

толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть

не менее 100 мм.

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи с открытой дверцей.

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой