# *Пожароопасные работы*

 При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в

 изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или

 на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в

 готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в

 цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности,

 плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на

 специально отведенных площадках;

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в

 электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей

 возможность включения распылительных устройств при неработающих

 системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем

 месте, открывать емкости с горючими веществами только перед

 использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад,

 хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне

 помещений.

 Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие

пожаровзрывоопасные пары должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

 Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие

вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

 ***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой