# *Пожароопасные работы*

При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или

на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в

готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в

цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности,

плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на

специально отведенных площадках;

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в

электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей

возможность включения распылительных устройств при неработающих

системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем

месте, открывать емкости с горючими веществами только перед

использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад,

хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне

помещений.

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие

пожаровзрывоопасные пары должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие

вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой