***Начало отопительного сезона***

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила пожарной безопасности:

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ** запрещено пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ**, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.

**НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

**СЛЕДИТЕ** за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ** очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.

**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ**: для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

**ПОЗАБОТЬТЕСЬ** о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50 см).

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные и газовые приборы.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ** одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

**СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ** представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.

**СЛЕДИТЕ** за исправностью всех электробытовых приборов.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ** отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом.

**Не** оставляйте детей дома одних, топится камин, печь или включены электроприборы.

**В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.**

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества;

Приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную ткань или песок.

***Берегите себя и своих близких!***

**- 736-101 - с домашнего** Материал подготовлен:

**- 101 – с домашнего, сотового** инструктором противопожарной профилактики

- **112 – с сотового** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

**- 8 3462 736-101 - с сотового** по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой