# *Требования к путям эвакуации и выходам*

 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов на объекте должны соблюдаться проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Случае возникновения пожара на объекте должен быть обеспечен доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),

 раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты,

 а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,

 тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери,

 эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,

 производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать

 двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и

 индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также

 хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,

 холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не

 используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать

 их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в

 незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и

 фрамуг.

 ***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой