# *Проведение огневых работ*

 При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками

 (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,

 керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и

 горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников,

 не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со

 сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных

 горючими и токсичными веществами, а также находящихся под

 электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции

 и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и

 трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой

 помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих

 материалов (основание п. 426 ППР в РФ)

 ***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой