***ПБ при работе со сварочным оборудованием***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

 Человек, взявший в руки сварочный аппарат, должен понимать, что необходимо соблюдать определенные правила пожарной безопасности. Причины человеческого фактора:

* захламленность 5-метровой рабочей зоны воспламеняющимися материалами, жидкостями;
* проведение работ в неподготовленном для этого пространстве;
* неумелое обращение с инструментом;
* применение паяльных ламп для разогрева металла;
* халатная проверка оборудования перед работой.

Средства тушения огня: огнетушитель или ящик с песком должны находиться в шаговой доступности, эти меры безопасности обязательны. До работы проводятся технические мероприятия: осматривается оборудование, делается контрольный запуск для выбора нужного режима работы.

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой