#  *ПБ печей в бане*

 Пожары в банях и саунах — довольно распространенное явление, особенно в новогодние праздничные дни. Также нередки случаи, когда пожар, начавшись в бане (сауне), распространяется на жилые дома или надворные постройки при несоблюдении противопожарных расстояний от бани до дома и других объектов. Высокие требования пожарной безопасности к саунам и баням обусловлены факторами:

* небезопасный температурный режим;
* строение из дерева или обшитое им, смолистые элементы;
* печи;
* компактное пространство;
* вентиляция;
* не все элементы соприкасаются с водой;
* наличие электропроводки.

Примеры причин пожара:

* нарушение правил обращения с оборудованием;
* неисправная электропроводка;
* недостаточная защита между дровяной печью и стенами, дымоходом и перекрытиями / кровлей.

Особенности возгораний в бане:

* выделяется пиролизный газ;
* образуется смесь для самовозгорания;
* эффект всасывания воздуха со взрывом пламени.

Любые печи, электропроводка в бане должны быть установлены в соответствии с требованиями нормативных документов.

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой