***ПБ при работе со сварочным оборудованием***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

Правила безопасности при сварке:

1. Необходима концентрация внимания при осуществлении сварочного процесса. Нельзя отвлекаться на посторонние дела.
2. Не должны находиться вблизи горючие жидкости, сухой мусор, промасленная ветошь.
3. Использование защитной маски.
4. Переноска или установление на новое место сварного оборудования возможно только при его отключении из электросети.
5. Работа на открытом воздухе недопустима во время атмосферных осадков.
6. При длительных перерывах следует отключать электрооборудование из сети. Включенные приборы нельзя оставлять без присмотра.
7. Недопустима работа неисправными приборами.
8. Место работы должно быть хорошо освещено.
9. Недопустимо на месте проведения сварки посторонних лиц и животных.
10. Наличие необходимой экипировки. Недопустимость влажной одежды и открытых участков кожного покрова.

**Будьте внимательны и осторожны!**

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой