# *Перед эксплуатацией печного отопления...*

Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте о простых правилах:

- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые

дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на

чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым раствором,

чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные

трещины.

- Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы

комнатных печей, иначе сажа может загореться.

- Не допускайте опасного перекала печи.

- Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не

закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта

фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом.

- Перед топкой необходимо прибить металлический притопочный лист

размером не менее чем 50х70см.

- Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями —

бензином, керосином, маслом, а также также дровами, которые не влезают

полностью в топку.

- Не сушите на печи сырые вещи и дрова.

- Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от

печи.

- Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо деятельность по

отоплению печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью одних.

Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам-печникам, которые имеют хорошие рекомендации. Держите недалеко от печи огнетушители.

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой