# *Перед эксплуатацией печного отопления...*

 Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте о простых правилах:

- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые

 дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на

 чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым раствором,

 чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные

 трещины.

- Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы

 комнатных печей, иначе сажа может загореться.

- Не допускайте опасного перекала печи.

- Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не

 закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта

 фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом.

- Перед топкой необходимо прибить металлический притопочный лист

 размером не менее чем 50х70см.

- Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями —

 бензином, керосином, маслом, а также также дровами, которые не влезают

 полностью в топку.

- Не сушите на печи сырые вещи и дрова.

- Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от

 печи.

- Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо деятельность по

 отоплению печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью одних.

Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам-печникам, которые имеют хорошие рекомендации. Держите недалеко от печи огнетушители.

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой