***Причины перегрузки электрической сети***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

Основными причинами перегрузки являются:

 - несоответствие сечения проводников рабочему току (например, когда

 электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом);

 - параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом

токоприемников без увеличения сечения проводников (например,

 подключение удлинителя с 3-4 розетками в одну рабочую);

 - попадание на проводники токов утечки, молнии;

повышение температуры окружающей среды.

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой