***Причины перегрузки электрической сети***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

Основными причинами перегрузки являются:

- несоответствие сечения проводников рабочему току (например, когда

электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом);

- параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом

токоприемников без увеличения сечения проводников (например,

подключение удлинителя с 3-4 розетками в одну рабочую);

- попадание на проводники токов утечки, молнии;

повышение температуры окружающей среды.

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой