***ПБ при работе обогревателей***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

 **Основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей:**

- систематически проводите проверку исправности электропроводки,

 розеток, щитков, штепсельных вилок обогревателя;

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни

 при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные,

 самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения

 нескольких мощных потребителей энергии;

- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами,

 растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя

 устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных

 помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может

 воспламениться;
- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой