# *Электроприборы ПБ*

#   Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра: светящийся фотодиод у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники — это пожароопасный режим электроприбора. Не забывайте:

- Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.

- Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

- Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.

- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных

 электроприборов.

Признаки неисправности электропроводки:

* горячие электрические вилки или розетки;
* сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
* звук потрескивания в розетках;
* искрение;
* запах горящей резины, пластмассы;
* следы копоти на вилках и розетках;
* потемнение оплеток электропроводов;
* уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

- Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.

- Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены

 на подставки из негорючих материалов.

- Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно

 высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники,

 паяльники и электроплитки.

- Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями

 во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина,

 препаратов в аэрозольных упаковках).

- Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры,

 пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях

 не касались нагретых поверхностей электроприборов.

- Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более

 рядом с постелью или другими горючими предметами.

- При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован

 системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

- Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой