***ПБ при работе обогревателей***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

**Основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей:**

- систематически проводите проверку исправности электропроводки,

розеток, щитков, штепсельных вилок обогревателя;

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни

при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные,

самодельные или «кустарные» электрообогреватели;   
- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения

нескольких мощных потребителей энергии;

- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами,

растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя

устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных

помещениях;  
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может

воспламениться;   
- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой