#  *Дом с печным отоплением*

 Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Чтобы избежать трагедии необходимо выполнить следующие мероприятия:

 - своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте [дымоходы](https://pandia.ru/text/category/dimohodi/) от

 сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым

 раствором, оштукатурьте и побелите. Это позволит обнаруживать

 неисправности - трещины в печи, которые могут привести

 к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма;

- на чердаках возле дымоходов нельзя складировать горючие материалы,

 необходимо произвести их очистку от возможной паутины, гнезд птиц и др.

- будьте внимательны при эксплуатации и монтаже современных сэндвич-

 дымоходов. Наличие в конструкции теплоизоляционного материала

 вызывает заблуждение, что для дымохода не требуется соответствующая

 разделка. По нормам пожарной безопасности ширина разделки должна

 составлять не менее 50 сантиметров.

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером

 50\*70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- не топите углем печи, не приспособленные для этой цели, а также не

 растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями, будьте

 предельно внимательны с использованием жидкостей для розжига

 продающихся в розничных сетях магазинов, жидкости имеют различный

 состав, испарение из открытых бутылочек может спровоцировать его взрыв;

- не применяйте для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть

 топочную дверцу;

- отопительные электрические приборы, плиты - содержите в исправном

 состоянии, подальше от штор и мебели, на несгораемых подставках;

- под каркасными печами и кухонными плитами на ножках, полы

 необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону

 толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть

 не менее 100 мм.

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи с открытой дверцей.

***Берегите себя и своих близких!!!***

 Материал подготовлен:

 **- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

 **- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

  **- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

 по Сургутскому району

 пожарной команды (село Сытомино)

 И.В.Беликовой